<span class="hljs-number">1.d0</span>
-<span class="hljs-number">1.d0</span>
<span class="hljs-number">1.d-5</span>
-<span class="hljs-number">1.D5</span>
<span class="hljs-number">342.e+12</span>
<span class="hljs-number">12.</span>
<span class="hljs-number">12</span>
<span class="hljs-number">.23</span>
-<span class="hljs-number">.23</span>
<span class="hljs-number">1.E4</span>
<span class="hljs-number">1E4</span>
<span class="hljs-number">1D-4</span>
var1
va1r
mo_tot_8 = <span class="hljs-number">1.</span>/(<span class="hljs-number">0.4</span>*<span class="hljs-built_in">log</span>(<span class="hljs-built_in">float</span>(elec_num_tot_8+<span class="hljs-number">0.4</span>)))

<span class="hljs-number">6</span>_ikind
<span class="hljs-number">1</span>_c_short
<span class="hljs-number">6.</span><span class="hljs-number">6</span>66666666666666_DBL
